IFC building model
Schema: "IFC4"
Description: "ViewDefinition [ReferenceView_V1.2]"
Description: "RevitIdentifiers [VersionGUID: 2996e929-e8fa-4238-915a-9c109cefc0de, NumberOfSaves: 1]"
Description: "CoordinateReference [CoordinateBase: Interner Ursprung, ProjectSite: Intern]"
Description: "ExchangeRequirement [Architecture]"
File name: "2018_01"
Time stamp: "2024-03-06T17:55:32+01:00"
Preprocessor: "ODA SDAI 24.6"
Originating system: "Autodesk Revit 24.2.0.63 (DEU) - IFC 24.2.0.63"
Application: "Autodesk Revit 2024 (DEU)" version "2024" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2024 (DEU)"

People and organizations
  Person "lucas.marques7KKVS" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "lucas.marques7KKVS" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2024 (DEU)" version "2024" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2024 (DEU)" | change NOCHANGE | created 1709743277 (2024-03-06T16:41:17Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  MASSDENSITYUNIT: derived
  IONCONCENTRATIONUNIT: derived
  MOMENTOFINERTIAUNIT: derived
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  THERMALCONDUCTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  MASSFLOWRATEUNIT: derived
  ROTATIONALFREQUENCYUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  ENERGYUNIT: JOULE
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  USERDEFINED: derived "Electrical Resistivity"
  SOUNDPOWERUNIT: derived
  SOUNDPRESSUREUNIT: derived
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  CURRENCY: €
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"
  LINEARFORCEUNIT: derived
  PLANARFORCEUNIT: derived
  SPECIFICHEATCAPACITYUNIT: derived
  HEATFLUXDENSITYUNIT: derived
  HEATINGVALUEUNIT: derived
  VAPORPERMEABILITYUNIT: derived
  DYNAMICVISCOSITYUNIT: derived
  THERMALEXPANSIONCOEFFICIENTUNIT: derived
  MODULUSOFELASTICITYUNIT: derived
  ISOTHERMALMOISTURECAPACITYUNIT: derived
  MOISTUREDIFFUSIVITYUNIT: derived
  AREADENSITYUNIT: derived
  MASSPERLENGTHUNIT: derived
  THERMALRESISTANCEUNIT: derived
  ACCELERATIONUNIT: derived
  ANGULARVELOCITYUNIT: derived
  LINEARSTIFFNESSUNIT: derived
  WARPINGCONSTANTUNIT: derived
  LINEARMOMENTUNIT: derived
  TORQUEUNIT: derived

Spatial structure
IFCPROJECT "2018_01" | phase "Projekt Status"
  IFCSITE "Default" | latitude 48° 8′ 15.359802″ | longitude 11° 34′ 47.783432″ | elevation above sea level 0.
    contains 1 element
      1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "Groeninger Fensterantriebe:Fensterantrieb DK-100 (Art. Nr. G1001000)" | object type "Groeninger Fensterantriebe:Fensterantrieb DK-100 (Art. Nr. G1001000)" | WINDOW | names: "Groeninger Fensterantriebe:Fensterantrieb DK-100 (Art. Nr. G1001000):2514764" | material: constituents ("<Unnamed>": "<Unnamed>", "Modelltext blau": "Modelltext blau") | property sets: PSET_DK100_Profilanforderungen, PSET_DK 100_Beschlagsanforderungen, PSET_DK 100_Beschreibung, PSET_DK 100_Elektrische Versorgung, PSET_DK 100_Hersteller, PSET_DK 100_Leistungsmerkmale

Types
  IFCWINDOWTYPE "Groeninger Fensterantriebe:Fensterantrieb DK-100 (Art. Nr. G1001000)" | WINDOW | 1 occurrence | material: constituents ("<Unnamed>": "<Unnamed>", "Modelltext blau": "Modelltext blau") | property sets: Groeninger Fensterantriebe:Fensterantrieb DK-100 (Art. Nr. G1001000):2514764

Property sets
  PSET_DK100_Profilanforderungen | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Bauraum = "Bauraum Im unteren Rahmenstück verfügbar" (IFCTEXT)
    Befestigung = "Ausreichend Material für die Schraubenbefestigung verfügbar" (IFCTEXT)
    Falzluft = "12-14mm" (IFCTEXT)
    Mitteldichtung = "Mitteldichtungssysteme erforderlich" (IFCTEXT)
    Nutlage = "13mm" (IFCTEXT)
  PSET_DK 100_Beschlagsanforderungen | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Mögliche Beschläge = "Winkhaus activPilot Ergo, Maco Multi Komfortbeschlag" (IFCTEXT)
    Zusatzkomponenten = "keine Zusatzkomponenten wie z.B. Konsolen zur Antriebsbefestigung oder Elemente zum Übertragen der Antriebskraft erforderlich" (IFCTEXT)
    max. Flügelgewicht = "60 kg" (IFCTEXT)
  PSET_DK 100_Beschreibung | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Beschreibung = "Fensterantrieb zum automatisierten Kipp -Öffnen und Kipp -Schließen inklusive Ver- und Entriegeln unter vollem Erhalt der manuellen Bedienung in jeder Fensterstellung und komplett verdeckt liegender Rahmenmontage." (IFCTEXT)
  PSET_DK 100_Elektrische Versorgung | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Einschaltdauer (DIN EN 60034-1) = "S3 25%; S2 2min" (IFCTEXT)
    Nennstromaufnahme = "0,75 A" (IFCTEXT)
    Restwelligkeit = "max. 2Vss" (IFCTEXT)
    Versorgungsspannung durch externes Netzteil = "24V DC" (IFCTEXT)
  PSET_DK 100_Hersteller | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    E-Mail = "info@fenster-antrieb.de" (IFCTEXT)
    Firma = "Groeninger Antriebstechnik GmbH & Co. KGGroeninger Antriebstechnik GmbH & Co. KG" (IFCTEXT)
    Land = "Deutschland" (IFCTEXT)
    PLZ = "72631" (IFCTEXT)
    Stadt = "Aichtal" (IFCTEXT)
    Straße = "Alte Str. 9" (IFCTEXT)
    Telefon = "+49 7127 9606380" (IFCTEXT)
    Website = "www.fenster-antrieb.de" (IFCTEXT)
  PSET_DK 100_Leistungsmerkmale | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Anschlagseite = "Anschlagseite rechts und links möglich" (IFCTEXT)
    Ansteuerung = "Taster, Schalter, Totmanntaster" (IFCTEXT)
    Einbaulage = "Komplett verdeckt liegender, im Profil eingefräster Antrieb, im geschlossenen Zustand nicht sichtbar" (IFCTEXT)
    Endlagen = "Automatisiertes Referenzieren der Endlagen" (IFCTEXT)
    Erkennung Fensterposition = "Im Antrieb integrierte Erkennung der Fensterposition bei automatischer und bei manueller Bedienung" (IFCTEXT)
    Fensterart = "Geeignet für rechteckige Dreh-Kippfenster aus Holz, Kunststoff oder Aluminium" (IFCTEXT)
    Gebäudeleittechnik / Smart Home = "Einbindung in die Gebäudeleittechnik durch potentialfreien Schließerkontakt (digitaler IO)" (IFCTEXT)
    Lebensdauer = "Geprüft mit 20.000 Schaltzyklen (Doppelhub inkl. Verriegelung)" (IFCTEXT)
    Manuelle Bedienung = "Manuelle Bedienung aller Fensterpositionen (Kippstellung, Drehstellung, Geschlossen) mittels Fenstergriff aus jeder Stellung möglich (Fenstergriff dauerhaft montiert)" (IFCTEXT)
    Reduzierte Geschwindigkeit = "Über DIP-Schalter einstellbarer langsamer Modus zur Realisierung leiser Laufgeräusche" (IFCTEXT)
    Öffnungs- / Schließzeit = "ca. 28s im normalen Modus und ca. 35s im langsamen Modus" (IFCTEXT)
    Öffnungs- und Schließkraft = "800N über die Riegelstange" (IFCTEXT)
    Öffnungsweite = "Kipp-Öffnungsweite zwischen 100 mm und 130 mm in Abhängigkeit des verwendeten Beschlags" (IFCTEXT)
  PSET_DK 100_Lieferumfang | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Lieferumfang = "AntriebAnschlussleitung 3m PVCBefestigungsschrauben für KunststofffensterDeckel Anschlussbereich inkl. Zugentlastung und SchraubenMagnet zur PositionserkennungAufkleber „Kraftbetätigtes Fenster“" (IFCTEXT)
  Groeninger Fensterantriebe:Fensterantrieb DK-100 (Art. Nr. G1001000):2514764 | predefined | on 1 type object